**Pro-X-T -T Telescopische Microfoonstatief Met Boom**

**USPs**

* Telescopisch professioneel microfoonstatief
* 5/8" Standaardmicrofoonadapter
* Statiefbasis met gegoten aluminiumverbinding
* Beenvergrendeling in zowel open als gesloten positie
* Vergrendelingssysteem met slechts een kwartslag
* De vaste arm past zich aan aan de vier verschillende plaatsingshoeken.

**Kenmerken**

* Telescopische armlengte: 50,8 - 88,9 cm
* Poederafwerking
* Stalen buizen
* Buisvormige diameter: 2,5 cm
* Hoogte: Standaard
* Staafhoogte: 99,7 cm x 173 cm
* Basis: statief
* Basis Diameter: 66 cm
* Gewicht: 3,9 kg

**Beschrijving**

De Pro Extreme Series-statief-microfoonstatieven zijn voorzien van ons nieuwe mechanisme waarmee de poten kunnen worden opgeklapt voor een eenvoudigere en minder omvangrijke opslag. Door het vergrendelmechanisme kunnen de poten zowel voor gebruik als voor transport worden vastgezet.

De basis is gemaakt van gegoten aluminium, wat zorgt voor de sterkte en het gewicht, de sterkte van de Serie. Met dezelfde dikke buizen als de Pro Series combineren ze een ultrasterke poedercoating, waardoor de hele standaard 20 keer sterker is dan een normale standaard.

**In Detail**

* Stabiele statiefbasis - De statiefbasis zorgt voor stabiliteit en het aluminium verbindingsstuk vergrendelt de poten op hun plaats
* Eenvoudige en snelle klem - stil en sterk, in tegenstelling tot andere goedkopere statieven. Met een kwartslag gaat hij open en dicht.
* Bestand materiaal - 2,5 cm diameter staal en poedercoating
* Basisvergrendeling - kan zowel in open als gesloten toestand worden vergrendeld
* Telescopische arm - kan onder een hoek worden geplaatst, gedraaid, uitgeschoven en gestuurd met één enkele bediening.